IK 110

Скамья с изменяемым углом наклона

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сиденье  | 1 шт. |
|  | Спинка  | 1 шт. |
|  | Рама скамьи  | 1 шт. |
|  | Болт М10х20 DIN 933 оц. | 2 шт. |
|  | Болт М10х60 DIN 933 оц. | 2 шт. |
|  | Шайба D10 DIN 125 оц. | 4 шт. |

1. При помощи комплекта крепежа: болт М10х20 (4);шайба D10 (6) присоедините сиденье (1) к раме скамьи (3). При помощи комплекта крепежа: болт М10х60 (5); шайба D10 (6) присоедините спинку (2) к раме скамьи (3) (рис.1).



Рис.1