
IK 41 Три рамы и шведская стенка

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IK 907sp Ручка тяги закрытая | 6 шт. |
|  | Рама справа | 2 шт. |
|  | Рама слева | 1 шт. |
|  | Соединительная балка | 2 шт. |
|  | Стойка стенки слева | 1 шт. |
|  | Стойка стенки справа | 1 шт. |
|  | Перекладина | 8 шт. |
|  | Перемычка снизу | 1 шт. |
|  | Перемычка сверху | 1 шт. |
|  | Стяжка к стенке | 1 шт. |
|  | Стяжка между рамами | 1 шт. |
|  | Направляющая | 6 шт. |
|  | Втулка центрирующая | 6 шт. |
|  | Уголок для крепления к стене | 6 шт. |
|  | Болт М10х30 | 18 шт. |
|  | Болт М10х50 | 12 шт. |
|  | Болт М10х60 | 18 шт. |
|  | Болт М10х100 | 10 шт. |
|  | Гайка М10 самоконтрящаяся | 30 шт. |
|  | Зажим для троса «Duplex» | 6 шт. |
|  | Карабин пожарный 8х80 тип С | 6 шт. |
|  | Коуш стальной | 6 шт. |
|  | Шайба D10 | 67 шт. |
|  | Верхний груз | 3 шт. |
|  | Груз 5 кг | 17 шт. |
|  | Демпфер | 6 шт. |
|  | Колпак декоративный М10 S-17 | 124 шт. |
|  | Стопор троса | 6 шт. |
|  | Фиксатор для грузоблоков | 3 шт. |
|  | Шнур плетенный полиамидный 16-тирядный D=8 мм | 3 шт. |

.

Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

